**7.3. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI**

**KABELIO LAIKIKLIS SU DIRŽELIŲ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai ir reikalavimai** | **Reikšmė, sąlyga** |
|  | Skirtasi naudoti | Lauke |
|  | Kabelio tvirtinimas | 1 ar daugiau kabelių prie plastmasinių UV atsparių dirželių, kiekis 1 ar daugiau. |
|  | Aplinkos temperatūra | -300 ... +350 C |
|  | Metalo konstrukcijų padengimas | Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus |
|  | Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis: | mažesnis už 1 mm - ≥ 50 μm;nuo 1 iki 4 mm - ≥ 60 μm |
|  | Prie gelžbetoninio stiebo tvirtinama  | Sulenkiant, komplektuojama su varžtais, poveržlėmis ir varžtais |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

