priedas Nr.2.2

**PASIŪLYMAS**

**GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ SU PRIEDAIS VIEŠASIS PIRKIMAS**

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai* |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai* |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)~~,~~ ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas  (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (‑us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ SU PRIEDAIS parametrų aprašymą:

***Antra pirkimo dalis* - kūginiai cinkuoti ir dažyti šviestuvų stulpai, kurių aukštis virš pamato 8,0m ir 10,0m, su pamatais ir gembėmis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
|  | **Šviestuvo stulpo modelis** |  |  |
|  | Šviestuvo stulpas turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje (priedas Nr.1), (Pav.1.). |  |  |
|  | Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm. |  |  |
|  | Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 skylės su M8 sriegiu stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.2.) Stulpas pateikiamas su įsuktais cinkuotais varžtais (varžtas M8 x 12mm + cinkuota poveržle), 8.8 klasės varžtai pagal ISO4017/DIN933. |  |  |
|  | Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu), kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, (Pav.3.)**\***  Aukštis nuo pamato iki durelių apačios:   * Kai stulpo aukštis virš pamato 6-10m - ≥600mm - ≤980mm. * Kai stulpo aukštis virš pamato 5m - ≥500mm - ≤980mm. |  |  |
|  | Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus |  |  |
|  | Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. |  |  |
|  | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti RAL9004 MAT arba analogiška spalva, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas ne žemesnė nei C5 korozijos kategorija. Dažai atsparūs ultravioletiniams spinduliams. |  |  |
|  | Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. |  |  |
|  | **Pamato modelis** |  |  |
|  | Bendri techniniai reikalavimai pamatams:  - pamato betono markė K50, C20/25, F150; C25/30; C35/45  - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno;  - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais;  - pamatai turi atitikti: EN 12390-3;  Pamato išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdą ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 4; 5 lentelė) |  |  |
|  | **Gembės modelis** |  |  |
|  | Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis ne mažiau 3mm. |  |  |
|  | Gembės išorinis diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno A2 su vidine šešiakampe galvute, sraigto ilgis 10- 12mm, gembės išorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne mažiau nei 64mm. Gembės išvaizda ir matmenys turi atitikti nurodytus techninėje specifikacijoje, (Pav.6, 7 lentelė) |  |  |
|  | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. |  |  |
|  | Išoriniai paviršiai dažyti RAL9004 MAT arba analogiška spalva, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų. |  |  |
|  | Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  |  |
|  | Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  |  |
|  | Dažų dangos garantinis terminas ≥ 5 metai |  |  |
|  | Pristatymo terminas nuo užsakymo (savaitės), (maksimalus – 12 sav.) |  |  |

**4. Pateikiame siūlomų Prekių kainą:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM  *(6.=4.x5.)* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1. | Kūginis cinkuotas ir dažytas RAL9004 MAT spalvos šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 8,0m) | vnt. | 1600 |  |  |
| 2. | Kūginis cinkuotas ir dažytas RAL9004 MAT spalvos šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 10,0m) | vnt. | 100 |  |  |
| 3. | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 8,0-10,0m: | vnt. | 1700 |  |  |
| 4. | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1000mm aukščio ir 1000mm siekio šviestuvo gembė. | vnt. | 1000 |  |  |
| 5. | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1000mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė. | vnt. | 500 |  |  |
| 6. | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1000mm aukščio ir 2000mm siekio šviestuvo gembė. | vnt. | 300 |  |  |
| 7. | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1500mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė. | vnt. | 200 |  |  |
| **Pasiūlymo kaina be PVM, Eur VISO:** | | | | |  |
| **PVM\* (21%):** | | | | |  |
| **Pasiūlymo kaina su PVM\*, Eur VISO:** | | | | |  |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**Aukščiau esančioje lentelėje neišvardintoms to paties tipo Prekėms, siūlome \_\_\_\_% (**\_\_\_\_\_\_\_\_**procentų) nuolaidą.**

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.** Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Deklaracija (priedas Nr.7) |  |
| 3. | .... |  |
| <...> | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)