priedas Nr.2.2

**PASIŪLYMAS**

**DEKORATYVINIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ VIEŠASIS PIRKIMAS**

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai* |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / *Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai* |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us)~~,~~ ar subteikėją (-us)/*

|  |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas  (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (‑us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų DEKORATYVINIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ parametrų aprašymą:

***Antra pirkimo dalis* - Dekoratyviniai 8m šviestuvų stulpai:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
|  | **Dekoratyvinio šviestuvo stulpo modelis** |  |  |
| 1. | Šviestuvo stulpas turi būti cilindro formos, su dekoratyvia baze. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje Nr.1.2, (Pav.1.) |  |  |
| 2. | Stulpo matmenys: |  |  |
| 2.1. | Bendras stulpo aukštis nuo žemės iki gembės tvirtinimo mazgo (h)- nuo 7500mm iki 8200mm |  |  |
| 2.2. | Dekoratyvinės bazės aukštis (h1) – nuo 1150mm iki 1900mm |  |  |
| 2.3. | Dekoratyvinės bazės apačios diametras (d) – nuo 350mm iki 550mm |  |  |
| 2.4. | Dekoratyvinės bazės diametras ties durelėmis (d1) – nuo 180mm iki 300mm |  |  |
| 2.5. | Stulpo pirmos dalies diametras (d2) – nuo 110mm iki 180mm |  |  |
| 2.6. | Stulpo sienelės storis ne mažiau 3mm |  |  |
| 3. | Stulpo pakopų perėjimo vietos turi būti uždengtos dekoratyviu žiedu. |  |  |
| 4. | Stulpo dekoratyviniai žiedai ir dekoratyvinė bazė pagaminti iš aliuminio arba ketaus, plieno. |  |  |
| 5. | Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 varžtai M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.2.) |  |  |
| 6. | Durelės ne mažiau kaip 80 x 300 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute. |  |  |
| 7. | Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013 reikalavimus |  |  |
| 8. | Plieniniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL7026 arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų. |  |  |
|  | Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. |  |  |
|  | Stulpas turi būti pateikiamas su jam pritaikytu gelžbetoniniu pamatu. |  |  |
|  | Stulpas įstatomas į pamatus ir tvirtinamas ne mažiau kaip 3 (trimis) nerūdijančio plieno varžtais arba stulpo flanšas tvirtinamas prie pamato ne mažiau kaip 4 (keturiais) nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno varžtais. Tvirtinimas ir pamatas turi užsidengti su stulpo dekoratyvine baze. |  |  |
| 1. 1 | 1 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su vienšake gembe. Gembės išvaizda turi atitikti brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.3). Atstumas tarp vienšakės gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L) nuo 800mm iki 900mm; sienelės storis ≥3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d3) nuo 50mm iki 65mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8500mm iki 9000mm. |  |  |
|  | 2 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su dvišake gembe. Gembės išvaizda turi atitikti brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.4). Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L1) nuo 800mm iki 900mm; sienelės storis ≥3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d3) nuo 50mm iki 65mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8500mm iki 9000mm |  |  |
|  | 3 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su dvišake gembe. Gembės išvaizda turi atitikti brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.5). Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L1) nuo 500mm iki 600mm; sienelės storis ≥3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti 1 1/4" (31,75mm) 11 vijų colyje (žingsnis 2,309mm) šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d3) nuo 50mm iki 65mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8000mm iki 8500mm |  |  |
|  | Stulpo su gembe atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24m/s |  |  |
|  | Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  |  |
|  | Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  |  |
|  | Dažų dangos garantinis terminas ≥ 5 metai |  |  |
|  | Pristatymo terminas nuo užsakymo (savaitės), (maksimalus – 12 sav.) |  |  |

**4. Pateikiame siūlomų Prekių kainą:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM  *(6.=4.x5.)* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1. | Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su vienšake gembe (1 tipas) | vnt. | 82 |  |  |
| 2. | Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su dvišake gembe (2 tipas) | vnt. | 4 |  |  |
| 3. | Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su dvišake gembe (3 tipas) | vnt. | 33 |  |  |
| **Pasiūlymo kaina be PVM, Eur VISO:** | | | | |  |
| **PVM\* (21%):** | | | | |  |
| **Pasiūlymo kaina su PVM\*, Eur VISO:** | | | | |  |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**Aukščiau esančioje lentelėje neišvardintoms to paties tipo Prekėms, siūlome \_\_\_\_% (**\_\_\_\_\_\_\_\_**procentų) nuolaidą.**

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.** Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Deklaracija (priedas Nr.7) |  |
| 3. | .... |  |
| <...> | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)